|  |
| --- |
| { |
|  | "version": 1, |
|  | "author": "Anonymous maker", |
|  | "editor": "wokwi", |
|  | "parts": [ |
|  | { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": 76.12, "left": -112.47, "attrs": {} }, |
|  | { |
|  | "type": "wokwi-led", |
|  | "id": "led1", |
|  | "top": 25.56, |
|  | "left": 79.02, |
|  | "attrs": { "color": "red", "flip": "1" } |
|  | }, |
|  | { |
|  | "type": "wokwi-resistor", |
|  | "id": "r1", |
|  | "top": 138.94, |
|  | "left": 9.01, |
|  | "attrs": { "value": "1000" } |
|  | } |
|  | ], |
|  | "connections": [ |
|  | [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [] ], |
|  | [ "esp:RX0", "$serialMonitor:TX", "", [] ], |
|  | [ "r1:1", "esp:D19", "red", [ "v0" ] ], |
|  | [ "r1:2", "led1:A", "red", [ "v1.7", "h26.21" ] ], |
|  | [ "led1:C", "esp:GND.1", "black", [ "v0" ] ] |
|  | ] |
|  | } |

**FINAL CODE**